采购需求
一、项目概况
枞阳县人民医院外科综合大楼于2026年6月1日投入使用，并将外科综合大楼消防控制室设为主控制室，安排人员24小时值守。由于外科大楼施工安装的消防设备与老院区消防报警主机不是相同品牌，导致无法实现兼容联动。现计划将老院区消防报警主机（即内科住院大楼消防控制室报警主机）迁移至外科综合大楼消防控制室内，由外科综合大楼施工单位负责报警主机迁移施工和调试，院方提供迁移设备连接所需的线缆（利用室内外现有管道敷设）。现需采购一批电缆用于消防报警主机迁移，详见采购清单。
二、采购清单
	序号
	货物名称
	参考品牌
	技术参数及要求
	单位
	数量
	备注

	1
	回路线
	铜泉、华鑫、日月、起帆、开开、铜陵长江
	WDZN-RVV 20*2.5
	m
	195
	

	2
	火灾显示盘线
	铜泉、华鑫、日月、起帆、开开、铜陵长江
	WDZN-RYJSP 4*2.5
	m
	195
	

	3
	联网通信线
	铜泉、华鑫、日月、起帆、开开、铜陵长江
	WDZN-RYJSP 4*2.5
	m
	195
	

	4
	电话线
	铜泉、华鑫、日月、起帆、开开、铜陵长江
	WDZN-RYJSP 4*2.5
	m
	195
	

	5
	广播线
	铜泉、华鑫、日月、起帆、开开、铜陵长江
	WDZN-RVV 2*2.5
	m
	195
	

	6
	多线1
	铜泉、华鑫、日月、起帆、开开、铜陵长江
	WDZN-RVV 20*2.5
	m
	195
	

	7
	多线2
	铜泉、华鑫、日月、起帆、开开、铜陵长江
	WDZN-RVV 20*2.5
	m
	195
	

	8
	多线3
	铜泉、华鑫、日月、起帆、开开、铜陵长江
	WDZN-RVV 20*2.5
	m
	195
	

	9
	电源线
	铜泉、华鑫、日月、起帆、开开、铜陵长江
	WDZN-RVV 4*2.5
	m
	195
	


注：采购清单列明的参考品牌，仅作为采购人明确采购货物技术参数、质量标准的参照依据，不具有排他、限制竞争作用。供应商在询价响应文件中若选用替代品牌，应优于或相当于参考品牌的技术规格和质量要求，且须通过询价小组评审。
三、报价要求
本项目采用总价报价方式，报价包含完成本项目所需的全部费用。供应商的报价包含所投货物、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地等。采购人后期不再追加任何费用，请供应商综合考虑后谨慎报价。 
四、货物质量及售后服务要求 
1、货物质量：成交供应商提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。 
[bookmark: _GoBack]2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期一年，从货物验收合格后算起。
五、验收 
成交供应商和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
